**Вагончик L003**



Общие размеры: Длина – 1520 мм. Ширина – 1050 мм. Высота – 1600 мм.

Вагончик L003состоит из металлического каркаса, обшитого декоративными панелями, крыши, пола, лавочек.

Каркас вагончика представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек - труб профильных 50\*50\*2 мм. Каркас состоит из 2-х половин, соединенных между собой рамой пола из профильной трубы 50\*25\*2 мм, на которую крепится пол из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм с сеткой размером 880\*1260 мм. Крепление пола к каркасу осуществляется через фланцы при помощи мебельных болтов.

Рама крыши изготовлена из профильной трубы 50\*50\*2 мм, на которую крепится скат и фронтоны при помощи болтов. Скат выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм с сеткой размером 1260\*940 мм. Размер фронтонов – 1050\*940 мм.

Размер передних панелей составляет 916\*600 мм. Размер боковых панелей - 600\*315 мм, бортовой панели - 1260\*600 мм, лавочек 878\*300 мм. Передние панели украшены декоративными накладками контрастного цвета в виде фар.

Крепление лавочки происходит посредством болтового соединения фанеры с профильной трубой 40\*40\*1,5 мм, приваренной к боковым стойкам изделия.

Снизу по периметру Вагончика посредством болтового соединения крепятся декоративные элементы в виде колес, выполненные из влагостойкой ламинированной фанеры 18 мм с сеткой.

Фронтоны, боковые панели, передние панели, бортовая панель, лавочки, декоративные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м, которые заливаются бетоном. Поставляется в разобранном и упакованном виде.

 Гарантия 12 мес.