**Скамья брус тип 4 Р 010**



Общие размеры: Длина – 1512 мм. Ширина 684 мм. Высота – 798 мм.

Скамья брус тип 4 Р 010состоит из двух стоек, спинки и сидения из термобруса.

Стойки выполнены из листа г/к 6 мм таким образом, что служат опорой для спинки и сидения одновременно. Нижняя часть стоек изогнута под углом 90градусовдля крепления с поверхностью. На стойки приварены опоры под брусья сидения из листа 5 мм размером 405\*50 мм. Сидение изготовлено из 7 брусьев термобруса размером 45\*45\*1500 мм, которые крепятся к опорам при помощи шурупов 6\*40. Спинка состоит из 5 брусков термобруса 45\*45\*1500 мм, которые крепятся к опорам спинки из листа 5 мм размером 285\*50 мм. Термобрус изготовлен из древесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины. Это увеличивает срок службы изделия в несколько раз.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

Гарантия 12 месяцев.