**Скамья P 019**

Общие размеры: Длина – 5000 мм. Ширина – 500 мм. Высота – 445 мм.

Скамья Р 019 представляет собой единую конструкцию из двух секций и сидения из термобруса.

Каждая секция состоит из металлического каркаса - профильных труб 40\*20\*1,5 мм, на которые крепятся полосы из листовой стали 2 мм, и четырех опор. Опора выполнена из цельного листа 6 мм, согнутого в виде короба. Расстояние между спинками короба 250 мм. На верхней части короба приварены уголки 40\*40\*5 мм для соединения с каркасом. В нижней части короба имеются отверстия для крепления с поверхностью.

На каркас устанавливается сидение из брусков термобруса 40\*40\*500 мм в количестве 94 шт. Каждый брусок крепится к каркасу с внутренней стороны скамьи с помощью самореза с прессшайбой. Таким образом, после установки скамьи доступ к крепежным элементам отсутствует. Термобрус изготовлен из термодревесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины, результатом всего этого становится увеличение срока службы в несколько десятков раз.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

По желанию заказчика количество секций можно увеличить.

Гарантия 12 месяцев.