**Лавка с брусом тип 3 P 003**

Общие размеры: Длина – 1516 мм. Ширина – 427 мм. Высота – 412 мм.

Лавка P 003 состоит из боковых стоек и сидения из бруса.

Боковые стойки размером 412\*427 мм выполнены из листа 8 мм. Нижняя часть стоек изогнута под углом 90градусов для крепления с поверхностью. Сверху на стойки приварены опоры под брусья сидения из листа 5 мм размером 405\*50 мм. Сидение изготовлено из 7 брусьев термобруса размером 45\*45\*1500 мм, которые крепятся к опорам при помощи шурупов 6\*40. Термобрус изготовлен из древесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины. Это увеличивает срок службы изделия в несколько раз.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

Гарантия 12 месяцев.