**Скамья P 018**

Общие размеры: Длина- 3000 мм, ширина – 520 мм, высота – 860 мм.

Скамья двойная представляет собой конструкцию из металлического каркаса и термобруса.

Цельносварной металлический каркас изготовлен из двух рам - профильных труб 40\*20\*1,5 мм, приваренным к стойкам. Боковые стойки размером 564\*350 мм выполнены из листа г/к 8 мм. Нижняя часть стоек изогнута под углом 900 для крепления с поверхностью. К средней стойке размером 392\*350 мм приварена пластина из листа г/к 8 мм размером 130\*350 мм для крепления с поверхностью. Сверху на стойки приварены 4 пластины из листа г/к 3 мм размером 45\*326 мм, на которые крепится сиденье из термобруса 68\*42\*1487 мм. Количество брусков – 6 шт на каждую раму. К рамам приварены 2 держателя из листа г/к 8 мм, на которые крепятся спинки из четырех брусков термобруса 68\*42\*800 мм.

Термобрус изготовлен из древесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины. Это увеличивает срок службы изделия в несколько раз.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

Гарантия 12 месяцев.