**Скамья брус тип 2 P 008**

****

Общие размеры: Длина –1500 мм. Ширина – 572 мм. Высота – 908 мм.

Скамья брус тип 2 Р 008 состоит из боковых стоек, упоров спинки, сидения и спинки.

Боковые стойки трапециевидной формы с вырезанным орнаментом размером 440\*400 мм выполнены из листа 4 мм. Каждая боковина имеет форму короба, согнутую из цельного листа, что усиливает жесткость конструкции.

Упоры спинки выполнены из листа 4 мм, крепятся к задней поверхности стоек посредством болтового соединения.

Сидение скамьи изготовлено из 8 брусков термобруса 40\*40\*1500 мм, которые крепятся на опору плоскостью 42 мм при помощи шурупов 6\*40. Спинка выполнена из 5 брусков термобруса 40\*40\*1500 мм, которые крепятся на упоры спинки при помощи шурупов 6\*40. Термобрус изготовлен из древесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины. Это увеличивает срок службы изделия в несколько раз.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Гарантия 12 месяцев.