**Лавка с фанерой тип 3 P 003.1**



Общие размеры: Длина – 1516 мм. Ширина – 427 мм. Высота – 412 мм.

Лавка с фанерой тип 3 P 003.1 состоит из боковых стоек и сидения из фанеры.

Боковые стойки размером 412\*427 мм выполнены из листа 8 мм. Нижняя часть стоек изогнута под углом 90 градусов для крепления с поверхностью. Сверху на стойки приварены опоры под раму сидения из листа 5 мм размером 350\*50 мм.

Рама скамьи представляет собой цельносварной каркас из гнутого листа 4 мм размером 1500\*350 мм. В раму вставляется сидение из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм размером 1452\*302 мм с восьмью выфрезерованными отверстиями.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Гарантия 12 месяцев.