**Скамья парковая P 008.1**

Общие размеры: Длина –1500 мм. Ширина – 572 мм. Высота – 908 мм.

Скамья фанера тип 2 Р 008.1 состоит из боковых стоек, упоров спинки, сидения и спинки.

Боковые стойки трапециевидной формы с вырезанным орнаментом размером 440\*400 мм выполнены из листа 4 мм. Каждая боковина имеет форму короба, согнутую из цельного листа, что усиливает жесткость конструкции.

Упоры спинки выполнены из листа 4 мм, крепятся к задней поверхности стоек посредством болтового соединения.

Рама скамьи представляет собой цельносварной каркас из гнутого листа 4 мм размером 1500\*450 мм. В раму вставляется сидение из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм размером 1452\*402 мм с восьмью выфрезерованными отверстиями.

Спинка выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм размером 1500\*285 мм с восьмью выфрезерованными отверстиями. Крепится к упорам спинки болтовым соединением.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Гарантия 12 месяцев.