**Диван парковый Р 015**

Общие размеры: Длина – 2000 мм. Ширина – 742 мм. Высота – 1047 мм.

Диван парковый Р 015 представляет собой конструкцию из 3 металлических стоек, сиденья и спинки из термобруса.

Стойки изготовлены из цельного листа г/к 8 мм таким образом, что служат опорой для спинки и сидения скамьи одновременно. На стойках вырезан рисунок в виде цветка. К каждой стойке приварены стальные полосы 1096\*80\*3 мм, на которые крепятся бруски термобруса 45\*45\*2000 мм посредством болтового соединения. Количество брусков – 19 шт. Термобрус изготовлен из древесины, из которой полностью удалена влага и ряд веществ, способствующих гниению и разрушению древесины. Это увеличивает срок службы изделия в несколько раз.

К нижней части стоек приварены пятаки размером 100\*100\*8 мм для крепления с поверхностью.

Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие.

Гарантия 12 месяцев.