**Куб тройной M 007**



Общие размеры: Длина – 2903 мм. Ширина – 1721 мм. Высота – 2346 мм.

Куб тройной представляет собой 3 двенадцатигранных объемных куба, соединенных в единую фигуру через общие грани.

Каждый куб состоит из пятиугольных панелей, соединенных между собой уголками 3 мм по всей длине грани. Пятиугольная панель изготовлена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм с защитным противоскользящим сетчатым покрытием. Длина ребра панели – 500 мм. На каждой панели имеются каменные уступы в количестве 3 шт, которые крепятся при помощи болтов.

Каждый куб имеет металлическую стойку из профильной трубы 50\*50\*2 мм.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской, которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,6 м, которые заливаются бетоном.

Гарантия 12 месяцев.