**Одиночный окоп J 117**



Общие размеры: Длина - 2222 мм. Ширина - 1044 мм. Высота - 650 мм.

Одиночный окоп J117 представляет собой платформу с защитным щитом для отработки техники метания гранат и стрельбы из положения лежа.

Платформа представляет собой цельносварной каркас из профильной трубы 40\*40\*1,5 мм, на который крепится влагостойкая ламинированная фанера толщиной 18 мм размером 2200\*1000 мм при помощи болтов М8.

Защитный щит выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, крепится к каркасу платформы и стойкам из профильной трубы 40\*40\*1,5 мм болтовым соединением. Передняя стенка щита размером 1000\*558 мм имеет проем для стрельбы. Размер боковых стенок щита – 900\*558 мм.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской, которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м, которые заливаются бетоном.

Гарантия 12 месяцев.